**Załącznik nr 3b do SIWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO PRODUKTU**

**„DOSTAWA PROFESJONALNEGO CZARNO – BIAŁEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO"**

Znak postępowania: **ZAZ/ZP5/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Profesjonalny czarno – biały system produkcyjny** | |
| **Minimalne Parametry techniczne/wymagania** | **Nazwa producenta**  **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**  **Model urządzenia . . . . . . . . . . . . . . .**  **Dane techniczne oferowanego urządzenia:** |
|  |  |
| 1. Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do pracy | TAK/NIE\* |
| 1. Technologia druku tonerowego | TAK/NIE\* |
| 1. Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi | Rozdzielczość druku . . . . . . . . . dpi |
| 1. Liniatura co najmniej 200 lpi | Liniatura . . . . . . . . . . . . . . . lpi |
| 1. Prędkość drukowania w najszybszym trybie: min. 115 stron A4 (obrazów) na minutę przy druku dwustronnym | Prędkość drukowania w najszybszym trybie  . . . . . . . . . . . . . . . stron A4 (obrazów) na minutę przy druku dwustronnym |
| 1. Urządzenie drukujące na papierach o gramaturze od 60 do 300 g/m2 dla wszystkich podajników oferowanych z urządzeniem | TAK/NIE\* |
| 1. Pasowanie strona do strony nie gorsze niż +/- 0,5 mm | Pasowanie strona do strony  . . . . . . . . . . . . . |
| 1. Automatyczny wydruk dwustronny na papierze do 300 g/m2 | TAK/NIE\* |
| 1. Pojemność kaset na papier: łącznie co najmniej 8000 ark. dla papieru 80g | Pojemność kaset na papier: łącznie . . . . . . . . . . ark. dla papieru 80g |
| 1. Ilość kaset na papier: co najmniej osiem podajników na papier | Ilość kaset na papier: . . . . . . . . . . . . |
| 1. Minimum cztery kasety z separacją powietrzną i podciśnieniowym podawaniem papieru | TAK/NIE\* |
| 1. Możliwość druku na poddrukach offsetowych z temperaturą utrwalania poniżej 100 0C | TAK/NIE\* |
| 1. Finiszer zbierająco – szyjący o pojemności łącznej co najmniej 5000 ark. A4 z możliwością zszywania jedno lub dwupunktowego do 150 arkuszy A4 | TAK/NIE\* |
| 1. Wymagane sortowanie wydruków z automatycznym przesunięciem | TAK/NIE\* |
| 1. Obsługa plików: Adobe PostScript3, PDF v1.7. | TAK/NIE\* |
| 1. Dysk twardy minimum 160 GB | Dysk twardy . . . . . . . . . . GB |
| 1. Panel urządzenia z ekranem dotykowym w języku polskim z możliwością podglądu pliku i edycji ustawień zadania | TAK/NIE\* |
| 1. Dwustronny skaner kolorowy o pojemności 300 arkuszy (80 g/m2) | TAK/NIE\* |
| 1. Gramatura podajnika skanera jednostronnie 38-220 g/m2, dwustronnie 50-220 g/m2 | Gramatura podajnika skanera jednostronnie . . . . . . . . . . g/m2, dwustronnie . . . . . . . . . . . . g/m2 |
| 1. Masa jednostki głównej (max 265 kg) z automatycznym podajnikiem i skanerem | Masa jednostki głównej z automatycznym podajnikiem i skanerem . . . . . . . . . . kg |

................................, dnia ..............................

............................................................................. Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania

\*niepotrzebne skreślić/zaznaczyć właściwe